AQUA CAFÉ 10B — DASHBOARD PORTÁTIL
==================================

Esta carpeta funciona localmente y no necesita Internet ni instalar Node.js.

PRIMERA VEZ EN EL OTRO COMPUTADOR
1. Copie la carpeta completa al computador.
2. Instale el controlador USB de su Arduino si Windows no crea un puerto COM.
3. Abra Arduino IDE y cargue:
   arduino\AquaDelCafe_Dashboard\AquaDelCafe_Dashboard.ino
4. Cierre el Monitor Serial y cierre Arduino IDE.
5. Haga doble clic en INICIAR_AQUA_CAFE_10B.bat.
6. El dashboard detectará automáticamente el primer puerto COM y abrirá:
   http://127.0.0.1:8765

USO NORMAL
- Mantenga abierta la ventana negra mientras use el sistema.
- El indicador mostrará "Arduino conectado".
- Use "Iniciar riego manual" para ejecutar R1, R2 y R3.
- Use "Pantalla completa" para ocultar las barras del navegador.
- Para cerrar, cierre el navegador y la ventana negra.

SI NO DETECTA EL ARDUINO
- Cambie el cable USB; algunos cables solo sirven para cargar.
- Revise el Administrador de dispositivos de Windows.
- Cierre el Monitor Serial antes de iniciar el dashboard.
- Compruebe que aparezca un puerto COM.

Aqua Café 10B — Fundanza
